**Vertikální hydraulický lis GEMIGNANI „ERCOLE“ typ 4**

Základní popis:

Vertikální hydraulický lis GEMIGNANI „ERCOLE“ typ 4 je technologicky pokročilé řešení, kompletně vyrobené z oceli. Chromovaný ocelový píst s tahem dostatečným pro stlačení v jednom průchodu. Automatický centralizovaný elektrický panel. Měřidlo s mikro kontakty, nastavitelné na požadovanou úroveň tlaku.

Pohon s třífázovým motorem, dvourychlostní ruční řídicí jednotka. Hydraulický systém s netoxickým olejem.

Lis je dodáván s elektrickým panelem ovládaným PLC pro nastavení různých programů, s tradičními a jemnými lisovacími cykly. Tyto programy lze přizpůsobit potřebám operátora, který může měnit lisovací doby, tlak a rychlost klesání pístu.

Hmotnost: 2350 kg

Kapacita klece: 900 litrů

Píst: PISTON ø 180 mm

Tlak v barech: 0 - 350

Výkon motoru: 2,5 Hp

Celkové rozměry: 2150x1440x3025 mm

Více info na <https://www.fratelligemignani.it/en/project/pressa-ercole-tipo-4>